**CP提供片源标准**

为保证合作商提供的片源质量，统一片源标准如下：

1. H.264 系列

封装格式：MP4, MKV 或 AVI

视频格式：H.264, Profile: High

分辨率/宽高比/码率：1080p 宽高比：16/9,   码率：6~10M

                                            720P 宽高比：16/9,   码率：4~6M

                                           720x480  宽高比: 16/9  码率：2~4M

720x576  宽高比：4/3  码率：2~4M

音频：AAC-LC,  采样率 48000 或 44100，立体声或5.1声道，码率：192K~768K

1. MPEG2 系列

封装格式： MPG或TS

视频：MPEG-2,  Profile:Main, 最好用逐行扫描的(Progressive)

分辨率/宽高比/码率：1080p 宽高比：16/9,   码率：15~25M

                                            720P 宽高比：16/9,   码率：10~15M

                                   720x480  宽高比: 16/9  码率：6~10M

720x576  宽高比：4/3  码率：6~10M

音频：MP2 或 AC-3, 采样率 48000 或 44100，立体声或5.1声道，码率：192K~768K

1. 其他要求：
2. 视频帧率：要求采用固定帧率(CFR)模式。
3. 字幕：与影片分离，单独提供 SRT 等字幕文件。
4. 不要加黑边，忠实于有效内容的画面。
5. 优先提供H.264系列。分辨率/宽高比/码率的优先级按列表顺序依次优先提供。
6. 音视频流有高码流的优先提供高码流。