|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **档次** | **视频基本参数** | | | | | | | | | **字幕** | **音频参数** | | | | | |
| **profile** | **等级** | **分辨率** | **码率** | **帧率** | **色彩 空间** | **色度 抽样** | **位 深** | **扫描方式** | **挂载方式** | **音频** | **采样率** | **码率 模式** | **平均 码率** | **声道 数** | **音轨** |
| 流畅 | H.264 High | 4.1 | 480x360 (4:3)  480x270 (16:9) | 290K | 同片源 | YUV | 4:2:0 | 8 | 逐行 | 硬字幕 | HE-AAC | 44100 | VBR | 48K  128K (Music) | 2 | 1 |
| 高清 | H.264 High | 4.1 | 720x540 (4:3)  720x404 (16:9) | 850K | 同片源 | YUV | 4:2:0 | 8 | 逐行 | 硬字幕 | HE-AAC | 44100 | VBR | 64K  128K (Music) | 2 | 1 |
| 超清 | H.264 High | 4.1 | 1280x960 (4:3)  1280x720 (16:9) | 1800K | 同片源 | YUV | 4:2:0 | 8 | 逐行 | 硬字幕 | HE-AAC | 44100 | VBR | 64K  128K (Music) | 2 | 1 |
| 蓝光 | H.264 High | 5.0  4.1 | 1920x1440 (4:3)  1920x1080 (16:9) | 5000k | 同片源 | YUV | 4:2:0 | 8 | 逐行 | 硬字幕 | HE-AAC | 44100 | VBR | 64k  128K (Music) | 2 | 1 |
| 原画 | H.264 High | 5.0  4.1 | 1920x1440 (4:3)  1920x1080 (16:9) | 6000k | 同片源 | YUV | 4:2:0 | 8 | 逐行 | 硬字幕 | LC-AAC | 44100 | VBR | 64K  128K(Music) | 2 | 1 |
| 4k | H.265 Main | 6.0  5.0 | 3840x2880 (4:3)  3840x2176 (16:9) | 3800k | 同片源 | YUV | 4:2:0 | 8 | 逐行 | 硬字幕 | HE-AAC | 44100 | VBR | 64k  128K (Music) | 2 | 1 |

注：

1.   旧版本的流畅档16:9分辨率为480x272。

2.   旧版本的高清档16:9分辨率为720x408。

3.   音乐类片源的目标音频码率会比普通视频略高些，统一使用128K,详见上表。

4.   硬字幕表示字幕在编码前已经以图片形式叠加于视频之上。